СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА №-{пачка}

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Получатель: | Отремонтированных труб | | Исполнитель |
| ООО “ИНК” | Пакет №- {пачка} | | ООО “ИНК” Цех по ремонту НКТ |
| Сталь - {сталь} | Гр.пр. “{группа}” |

{таблица}

Произведен визуальный осмотр - годная. Кол-во - шт: {кол-во} L(общ), м {метры}, тоннаж: {тоннаж}.

Произведена дефектоскопия и толщинометрия (мин. Толщ. Стенки {толщина} мм) - годная.

Произведено шаблонирование внутреннего канала отправкой длинной 1250 мм - годная.

Произведено гидроиспытание давлением 300 кгс/см.кв. С выдержкой 10 сек - герметична.

На свободную резьбу нипеля и муфты нанесена резьбоуплотнительная смазка “Русма-1”.

Навернуто новых муфт в кол-ве 0 шт.

Начальник ЦР НКТ {дата}